产品名称： 挤塑铜排 挤塑母排

产品材质：采用1MM厚度的T2紫铜箔，有裸铜与镀锡铜供选择，

产品规格：来图定制

产品工艺：多层T2紫铜片或镀锡铜片通过成型设备与PVC塑料包裹而成，铜排有高延伸性，加工过程速度快，适合大批量产品需求。

绝缘材质：特种韧性PVC材料构成

表面处理：挤塑

产品尺寸：可定做

产品优点 ：高导电性能，易折弯，抗震强度高；制造简单，装配灵活方便，让设备连接更加美观。

产品应用领域：新能源汽车电池、新能源电动汽车锂电池，电力电工

包装方式：成卷、木轴、线盘。

售后无忧：及时、快速售后服务，我司300余人的售后和售前团队，确保您的问题得到及时解决。