产品名称：新能源三相扁线电机引出线 电机引出线

产品材质：T2紫铜

产品规格：来图定制

产品工艺：压焊-套管-包装

绝缘类型:PVC热缩管

表面处理：裸铜

产品尺寸：来图定制

产品优点：一种三相扁线电机定子，包括有环形的定子铁芯以及安装在定子铁芯上的定子绕组；所述定子绕组包括有并联的两个绕组单元，每个绕组单元包括有以星形连接的3个相绕组，每个相绕组由23个导条首尾相接构成，每个相绕组的一端端部连接有引出线，属于同一个绕组单元的3个相绕组的另一端端部之间通过中性线连接；所述定子铁芯内壁具有48个沿定子铁芯周向等距排列的用以容纳所述定子绕组的插槽，各个插槽的开口朝向定子铁芯的中心等。

应用领域：新能源扁线电机 新能源电驱

包装方式：成卷、木轴、线盘。

售后无忧：及时、快速售后服务，我司300余人的售后和售前团队，确保您的问题得到及时解决。